---
 drivers/input/touchscreen/mhn_audio_touch.c |    8 ++++----
 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)

Index: linux-2.6.14/drivers/input/touchscreen/mhn_audio_touch.c
===================================================================
--- linux-2.6.14.orig/drivers/input/touchscreen/mhn_audio_touch.c	2007-10-24 23:02:47.000000000 +0100
+++ linux-2.6.14/drivers/input/touchscreen/mhn_audio_touch.c	2007-10-24 23:04:36.000000000 +0100
@@ -94,6 +94,7 @@ static int codec_zy_ts_evt_add(codec_zy_
         }
         pre_press = pressure;
         input_report_abs(ts->idev, ABS_PRESSURE, pressure & 0xfff);
+	input_sync(ts->idev);
 #ifdef CONFIG_IPM
 	ipm_event_notify(IPM_EVENT_UI, IPM_EVENT_DEVICE_TSI, NULL, 0);
 #endif
@@ -106,6 +107,7 @@ static int codec_zy_ts_evt_add(codec_zy_
 static void codec_zy_ts_evt_release(codec_zy_ts_t* ts)
 {
 	input_report_abs(ts->idev, ABS_PRESSURE, 0);
+	input_sync(ts->idev);
 #ifdef CONFIG_IPM
 	ipm_event_notify(IPM_EVENT_UI, IPM_EVENT_DEVICE_TSI, NULL, 0);
 #endif
@@ -252,10 +254,8 @@ static int alsa_ts_init( void )
 	codec_zy_ts_input.name = "codec zy touchscreen";
 	codec_zy_ts_input.open = codec_zy_ts_input_open;
 	codec_zy_ts_input.close = codec_zy_ts_input_close;
-	__set_bit(EV_ABS, codec_zy_ts_input.evbit);
-	__set_bit(ABS_X, codec_zy_ts_input.absbit);
-	__set_bit(ABS_Y, codec_zy_ts_input.absbit);
-	__set_bit(ABS_PRESSURE, codec_zy_ts_input.absbit);
+	codec_zy_ts_input.evbit[0] = BIT(EV_ABS);
+	codec_zy_ts_input.absbit[0] = BIT(ABS_X) | BIT(ABS_Y) | BIT(ABS_PRESSURE);
 	input_register_device(&codec_zy_ts_input);
 
 	return 0;
