From: Mans Rullgard <mans@mansr.com>
Date: Tue, 22 Jul 2008 00:58:18 +0000 (+0100)
Subject: ARM: OMAP: add clk_get_parent() for OMAP2/3
X-Git-Url: http://git.mansr.com/?p=linux-omap;a=commitdiff_plain;h=e2de5e5578fbaa9b4b75074796da0608fc93e6ae

ARM: OMAP: add clk_get_parent() for OMAP2/3

Signed-off-by: Mans Rullgard <mans@mansr.com>
---

diff --git a/arch/arm/mach-omap2/clock.c b/arch/arm/mach-omap2/clock.c
index 577be44..28aec36 100644
--- a/arch/arm/mach-omap2/clock.c
+++ b/arch/arm/mach-omap2/clock.c
@@ -824,6 +824,11 @@ int omap2_clk_set_parent(struct clk *clk, struct clk *new_parent)
 	return 0;
 }
 
+struct clk *omap2_clk_get_parent(struct clk *clk)
+{
+	return clk->parent;
+}
+
 /* DPLL rate rounding code */
 
 /**
diff --git a/arch/arm/mach-omap2/clock.h b/arch/arm/mach-omap2/clock.h
index 49245f7..4aa69d5 100644
--- a/arch/arm/mach-omap2/clock.h
+++ b/arch/arm/mach-omap2/clock.h
@@ -29,6 +29,7 @@ int omap2_clk_set_rate(struct clk *clk, unsigned long rate);
 int omap2_clk_set_parent(struct clk *clk, struct clk *new_parent);
 int omap2_dpll_set_rate_tolerance(struct clk *clk, unsigned int tolerance);
 long omap2_dpll_round_rate(struct clk *clk, unsigned long target_rate);
+struct clk *omap2_clk_get_parent(struct clk *clk);
 
 #ifdef CONFIG_OMAP_RESET_CLOCKS
 void omap2_clk_disable_unused(struct clk *clk);
diff --git a/arch/arm/mach-omap2/clock24xx.c b/arch/arm/mach-omap2/clock24xx.c
index 54cc6e1..ed7af21 100644
--- a/arch/arm/mach-omap2/clock24xx.c
+++ b/arch/arm/mach-omap2/clock24xx.c
@@ -422,6 +422,7 @@ static struct clk_functions omap2_clk_functions = {
 	.clk_round_rate		= omap2_clk_round_rate,
 	.clk_set_rate		= omap2_clk_set_rate,
 	.clk_set_parent		= omap2_clk_set_parent,
+	.clk_get_parent		= omap2_clk_get_parent,
 	.clk_disable_unused	= omap2_clk_disable_unused,
 #ifdef	CONFIG_CPU_FREQ
 	.clk_init_cpufreq_table	= omap2_clk_init_cpufreq_table,
diff --git a/arch/arm/mach-omap2/clock34xx.c b/arch/arm/mach-omap2/clock34xx.c
index 04dedec..08c8c46 100644
--- a/arch/arm/mach-omap2/clock34xx.c
+++ b/arch/arm/mach-omap2/clock34xx.c
@@ -541,6 +541,7 @@ static struct clk_functions omap2_clk_functions = {
 	.clk_round_rate		= omap2_clk_round_rate,
 	.clk_set_rate		= omap2_clk_set_rate,
 	.clk_set_parent		= omap2_clk_set_parent,
+	.clk_get_parent		= omap2_clk_get_parent,
 	.clk_disable_unused	= omap2_clk_disable_unused,
 };
 
